Navod k použití termostat KT3100S

Specifikace:
Napájení 100–250VAC 50Hz
Zatížení 16A (3680W)
Odběr v klidu 0,01mA
Odběr při sepnutém relé 0,02mA
Teplotní rozsah termostatu: –40°C~120°C
Přesnost ±1°C
Rozlišení: 0,1°C
Časové rozlišení: 1minuta
Maximální nastavitelný časový úsek: 99hod 59min
Maximální odchylka: 10minut / 100hod
Možnost inverzního provozu – režim topení nebo chlazení
Externí teplotní čidlo s kabelem 1,8m

Režimy nastavení:
Režimy nastavení lze postupně aktivovat tlačítkem MODE
1. Režim termostatu bez časového programování:
Tlačítky SET a následně DOWN a UP lze nastavit teplotu pro zapnutí a vypnutí, přičemž pod –10°C a nad 100°C lze nastavit s rozlišením 1°C
2: F01 Režim cyklického zapínání a vypínání:
Lze nastavit dobu sepnutí a vypnutí termostatu. Nastavují se časové úseky, nikoli reálné časy. Zapínání a vypínání se cyklicky opakuje.
3: F02 Režim zpožděného zapnutí:
Lze nastavit zpoždění zapnutí v intervalu 1min-99hod 59min
4: F03 Režim zpožděného vypnutí:
Lze nastavit zpoždění vypnutí v intervalu 1min-99hod 59min
5: F04 Režim jednorázového zapnutí a vypnutí
Lze nastavit časy, po kterých má dojít k sepnutí a vypnutí termostatu. Po uplynutí cyklu zůstane termostat ve výchozím nastavení.
Návod k použití:
1. Zasuňte termostat do zásuvky. Termostat je nyní v režimu bez časového programování a na displeji je zobrazen údaj o reálné teplotě a nastavených teplotách zapnutí a vypnutí (přednastaveno ON 20°C a OFF 25°C). Krátkým stiskem tlačítka SET lze vstoupit do módu úpravy teploty ON a OFF. Tyto lze měnit tlačítky UP a DOWN. Pokud je nastavená teplota ON nižší než OFF, bliká nad údajem reálné teploty symbol sluníčka a termostat je v režimu vytápění. V opačném případě je termostat v režimu chlazení a na displeji bliká vločka. Po ukončení nastavení potvrďte krátkým stiskem tlačítka MODE. Dlouhým stiskem tlačítka SET (5s) lze změnit °C na °F.
2. Krátkým stiskem tlačítka MODE lze aktivovat časový spínač s režimy F01, F02, F03 a F04 (popsáno výše). Tlačítky SET, UP aDOWN lze nastavit časy zapnutí a vypnutí.
3. Dlouhým stiskem tlačítka MODE (2s) v příslušném režimu F01-F04 lze aktivovat funkci časovače. Poté bude na displeji blikat údaj ON nebo OFF podle toho,v jakém časovém úseku se termostat právě nachází. Sepnutý stav indikuje rovněž modrá LED dioda.
4. Funkce termostatu je zachována i v režimu časování.

