**Návod k použití baterie pro elektrický ohradník**

**Bezpečnostní pokyny:**

* Přečtěte si tento návod a uschovejte jej spolu s provozní příručkou k elektrickému ohradníku.
* Při manipulaci s baterií vždy noste ochranné brýle.
* Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
* **Zákaz kouření!** Zamezte kontaktu baterie s otevřeným ohněm nebo jiskrami.
* **Nebezpečí výbuchu!** Baterie uvolňují směs výbušných plynů.
* Kontakt s baterií může způsobit závažné poleptání. Chraňte si oči, ruce a oblečení.
* Baterie obsahuje olovo a musí být recyklována. **Nevyhazujte ji do domovního odpadu!**
* Při hlubokém vybití zaniká nárok na záruku.
* Při nečinnosti nabíjejte baterii alespoň 1x měsíčně.
* Používejte vhodnou nabíječku.

**Důležité informace o manipulaci s baterií:**

* Na baterii jsou uvedeny bezpečnostní symboly, jejichž nedodržení může představovat riziko.
* Při kontaktu kyseliny z baterie s očima okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
* Při požití kyseliny vypijte velké množství vody, **nevyvolávejte zvracení** a ihned kontaktujte lékaře.
* Pokud se kyselina dostane na kůži nebo do očí, ihned oplachujte velkým množstvím vody po dobu několika minut.
* Při zasažení oděvu kyselinou oplachujte mýdlovou vodou a neutralizujte např. sodou.
* Baterie mohou vytvářet výbušnou směs kyslíku a vodíku. **Každá jiskra nebo elektrostatický výboj může způsobit výbuch.**
* Při manipulaci s baterií vždy používejte antistatické utěrky a izolované nástroje.

**Nabíjení AGM baterie:**

1. Použijte voltmetr vhodný pro 12V baterie (s přesností na dvě desetinná místa) a změřte napětí.
2. Pokud je napětí nižší než 12,45 V, připojte baterii k vhodné nabíječce.
   * Doporučuje se používání nabíječek s automatickým řízením nabíjecího cyklu (např. Kerbl 371017/011, Cetek, 4-Load apod.).
   * Nedoporučuje se používat klasické nabíječky s WA charakteristikou, protože při nabíjení vyžadují stálou kontrolu baterie.
3. Postup připojení a odpojení baterie: a) Zajistěte dostatečnou ventilaci a noste ochranné pomůcky (brýle, rukavice, zástěru). b) Připojení: **Nejdříve připojte kladný (+) pól, poté záporný (-) pól.** c) Zapněte nabíječku. d) Odpojení: **Po ukončení nabíjení nejprve vypněte nabíječku, poté odpojte záporný (-) pól a nakonec kladný (+) pól.**
4. Baterie se smí použít nebo prodat až po plném nabití.

**Důležité upozornění:**

* Tento postup může být časově náročný, ale pomáhá předejít reklamacím.
* Reklamace z důvodu nesprávné manipulace nebo otevření baterie nebudou uznány.

**Výrobce:** Albert Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Německo | www.kerbl.com